**询价函**

XXXXX公司：

现将我司宁国市新型城镇化提升项目-金桥路延伸工程(皖赣铁路段)给水专业分包工程的询价函发给贵司，请收到后于2025年03月07日上午11点前将询价函等资料送至我司成本部。我司将依据贵司所报**价格**作出选择，不再进行议价谈判。如我司最终选择贵司承揽，望贵司在合同规定的期限内保质保量完工。（报价单位需加盖公章，超过以上规定时间我部则不予接收）

 联系人：汪健 联系电话：15056338777

 安徽津腾建设工程有限公司

附：报价清单、控制价清单

|  |
| --- |
| **宁国市新型城镇化提升项目-金桥路延伸工程(皖赣铁路段)****给水专业分包工程报价清单** |
| **序号** | **清单名称** | **清单特征** | **单位** | **暂定工程量** | **全费用****综合单价** | **全费用****综合合价（元）** |
|
| 1 | 挖沟槽土石方（不装车） | 1、土壤类别：综合土石方2、挖土深度：详见设计图纸3、放坡系数、放坡、挖土方式：符合相关规范要求4、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 1163.23 | 元/m3 |  |
| 2 | 回填方 | 1、部位：给水2、密实度要求：符合设计图纸及相关规范要求3、填方材料：利用挖方，含场内倒运4、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 900.46 | 元/m3 |  |
| 3 | 人工清底 | 1、土壤类别：土石方综合考虑 | m2 | 437.95 | 元/m2 |  |
| 4 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：回填后剩余挖方2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 262.77 | 元/m3 |  |
| 5 | 管道垫层 | 1、材质：中粗砂2、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 114.06 | 元/m3 |  |
| 6 | 铸铁管 | 1、材质：球墨铸铁管2、介质：给水3、规格：DN3004、说明：含管件安装，水压试验及水消毒冲洗5、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 455.59 | 元/m |  |
| 7 | 铸铁管 | 1、材质：球墨铸铁管2、介质：给水3、规格：DN2004、说明：含管件安装，水压试验及水消毒冲洗5、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 45.5 | 元/m |  |
| 8 | 铸铁管 | 1、材质：球墨铸铁管2、介质：给水3、规格：DN1004、说明：含管件安装，水压试验及水消毒冲洗5、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求6、部位：消火栓连接管 | m | 7 | 元/m |  |
| 9 | 消火栓 | 1、规格：SS150/65-1.0型2、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 套 | 5 | 元/套 |  |
| 10 | 螺纹法兰阀门 | 1、规格:DN3002、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 1 | 元/个 |  |
| 11 | 螺纹法兰阀门 | 1、规格:DN1002、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 6 | 元/个 |  |
| 12 | 砌筑检查井 | 1、阀门井2、φ1200mm3、井盖：φ700球磨铸铁井盖4、具体详见07MS101-2图集，14页 | 座 | 1 | 元/座 |  |
| 13 | 砌筑检查井 | 1、阀门井2、φ1400mm3、井盖：φ700球磨铸铁井盖4、具体详见07MS101-2图集，14页 | 座 | 1 | 元/座 |  |
| 14 | 管道附件 | 1、类型:球墨铸铁盘承盘插2、规格、压力等级:DN3003、连接形式:法兰 | 个 | 3 | 元/个 |  |
| 15 | 管道附件 | 1、类型:球墨铸铁盘插2、规格、压力等级:DN2003、连接形式:法兰 | 个 | 2 | 元/个 |  |
| 16 | 管道附件 | 1、类型:球墨铸铁盘承盘插2、规格、压力等级:DN1003、连接形式:法兰 | 个 | 10 | 元/个 |  |
| 17 | 井字架 | 1.材质及规格:钢管2.井深:2米以内 | 座 | 2 | 元/座 |  |
| 18 | 新旧管道连接 | 1、新旧管道连接2、包含人工、材料、机械及路面破除、恢复等所有完成该工序的费用 | 项 | 1 | 元/项 |  |
| 19 | 消火栓阀门井 | 1、砖砌圆形立式闸阀井2、详见图纸说明及图集13S201-25~26 | 座 | 5 | 元/座 |  |
| 20 | 给水支墩 | 1、混凝土等级：C152、含模板，详见图集10S5053、工程量暂定 | m3 | 16 | 元/m3 |  |
| 21 | 螺纹法兰阀门 | 1、规格:DN2002、其他：具体详见图纸等 | 个 | 2 | 元/个 |  |
| 22 | 合计 |  |

|  |
| --- |
| **宁国市新型城镇化提升项目-金桥路延伸工程(皖赣铁路段)****给水专业分包工程控制价清单** |
| **序号** | **清单名称** | **清单特征** | **单位** | **暂定工程量** | **全费用****综合单价** | **全费用****综合合价（元）** |
|
| 1 | 挖沟槽土石方（不装车） | 1、土壤类别：综合土石方2、挖土深度：详见设计图纸3、放坡系数、放坡、挖土方式：符合相关规范要求4、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 1163.23  | 3.36元/m3 | 3908.45  |
| 2 | 回填方 | 1、部位：给水2、密实度要求：符合设计图纸及相关规范要求3、填方材料：利用挖方，含场内倒运4、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 900.46  | 9.69元/m3  | 8725.46  |
| 3 | 人工清底 | 1、土壤类别：土石方综合考虑 | m2 | 437.95  | 5.80元/m2  | 2540.11  |
| 4 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：回填后剩余挖方2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 262.77  | 12.62元/m3  | 3316.16  |
| 5 | 管道垫层 | 1、材质：中粗砂2、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 114.06  | 296.14元/m3  | 33777.73  |
| 6 | 铸铁管 | 1、材质：球墨铸铁管2、介质：给水3、规格：DN3004、说明：含管件安装，水压试验及水消毒冲洗5、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 455.59  | 456.38元/m | 207922.16  |
| 7 | 铸铁管 | 1、材质：球墨铸铁管2、介质：给水3、规格：DN2004、说明：含管件安装，水压试验及水消毒冲洗5、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 45.50  | 301.09元/m  | 13699.60  |
| 8 | 铸铁管 | 1、材质：球墨铸铁管2、介质：给水3、规格：DN1004、说明：含管件安装，水压试验及水消毒冲洗5、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求6、部位：消火栓连接管 | m | 7  | 177.16元/m  | 1240.12  |
| 9 | 消火栓 | 1、规格：SS150/65-1.0型2、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 套 | 5 | 1641.26元/套  | 8206.30  |
| 10 | 螺纹法兰阀门 | 1、规格:DN3002、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 1 | 486.15元/个  | 486.15  |
| 11 | 螺纹法兰阀门 | 1、规格:DN1002、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 6  | 252.62元/个  | 1515.72  |
| 12 | 砌筑检查井 | 1、阀门井2、φ1200mm3、井盖：φ700球磨铸铁井盖4、具体详见07MS101-2图集，14页 | 座 | 1 | 2992.89元/座  | 2992.89  |
| 13 | 砌筑检查井 | 1、阀门井2、φ1400mm3、井盖：φ700球磨铸铁井盖4、具体详见07MS101-2图集，14页 | 座 | 1 | 3721.92元/座  | 3721.92  |
| 14 | 管道附件 | 1、类型:球墨铸铁盘承盘插2、规格、压力等级:DN3003、连接形式:法兰 | 个 | 3 | 336.35元/个  | 1009.05  |
| 15 | 管道附件 | 1、类型:球墨铸铁盘插2、规格、压力等级:DN2003、连接形式:法兰 | 个 | 2 | 224.24元/个  | 448.48  |
| 16 | 管道附件 | 1、类型:球墨铸铁盘承盘插2、规格、压力等级:DN1003、连接形式:法兰 | 个 | 10 | 112.12元/个  | 1121.20  |
| 17 | 井字架 | 1.材质及规格:钢管2.井深:2米以内 | 座 | 2 | 61.46元/座  | 122.92  |
| 18 | 新旧管道连接 | 1、新旧管道连接2、包含人工、材料、机械及路面破除、恢复等所有完成该工序的费用 | 项 | 1 | 2000.00元/项  | 2000.00  |
| 19 | 消火栓阀门井 | 1、砖砌圆形立式闸阀井2、详见图纸说明及图集13S201-25~26 | 座 | 5 | 3025.40元/座  | 15127.02  |
| 20 | 给水支墩 | 1、混凝土等级：C152、含模板，详见图集10S5053、工程量暂定 | m3 | 16 | 730.30元/m3  | 11684.80  |
| 21 | 螺纹法兰阀门 | 1、规格:DN2002、其他：具体详见图纸等 | 个 | 2 | 486.15元/个 | 972.30  |
| 22 | 合计 | 324538.54 |

备注：

1. 本项目控制价：324538.54元。本项目按全费用综合单价报价，每项投标报价均不得高于本项目控制价清单内单价，否则做废标处理。

2、工期：45日历天；

3、工程质量：合格（满足国家及地方现行标准）；

4、招标方式：库内询价；

5、评标办法：合理低价评标法；

6、报价单位须具有独立法人资格；

7、投标人须为安徽津腾建设工程有限公司水电库内企业；

8、合同价格形式：☑本工程全费用综合单价不予调整。工程建设费用结算=实际工程量×全费用综合单价（最终以审计部门出具的审计报告工程量为准）。全费用综合单价包含但不限于主材、辅材、机械、人工、零星修补、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、税金等费用以及满足设计和规范需求的其他费用，投标人应将工程量清单与技术规范和图纸等一起对照阅读，并综合考虑价格。清单特征仅简要描述包含主要的工作内容和主要材料，其中如描述不完整的具体做法，请施工方结合相关施工规范、常规做法等，与设计确认后实施，且应包含的工作内容的所有费用都综合在报价内

9、付款方式：本工程全部完工付至已完工程款70%，竣工验收合格后付至已完工程款80%，经审计部门审核后付至审定价的97%，余款3%作为质量保证金，质保期满两年无质量问题一次性付清（无息）。

10、本项目工期每延误一天，按5000元/天进行处罚。

11、本项目履约保证金：中标价\*2%。

12、本工程需提供9%增值税专用发票，其他税费按照相关规定计取，所产生的税费均由中标人承担，由招标人在工程款中扣除。

法定代表人（签字或盖章）： 报价单位（盖章）：

 年 月 日

法人授权委托书

兹授权我单位 ，代理委托人办理安徽津腾建设工程有限公司询价函业务，代理人在上述事项内所签署的有关文件资料，委托人均予以承认。

本委托书自签发之日起生效。

法定代表人身份证：

委托代理人身份证：

 授权单位（盖章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

 年 月 日

法人身份证明

兹证明（姓名） ，（身份证号码） 为我单位 XXX公司 法定代表人，特此证明！

法定代表人身份证：

 证明单位（盖章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

 年 月 日

请于2025年03月07日上午11点前提供纸质版资料1份（需密封）：

1、询价函（加盖公章、法人章）；

2、营业执照复印件（加盖公章）；

3、法人授权委托书或法人身份证明（加盖公章、法人章）。