**宁国市智慧中心项目-外墙面保温专业**

**分包工程（第二次）**

**项目编号：AHJT-2023-08-011**

**招**

**标**

**文**

**件**

**安徽津腾建设工程有限公司**

**2023年8月18日**

**目 录**

1. **招标公告**
2. **投标人须知**
3. **投标文件的组成**
4. **评标办法**

**五、投标文件格式**

**宁国市智慧中心项目-外墙面保温工程专业分包工程（第二次）**

**招标公告**

**1. 项目概况与招标内容、规模:**

1.1、项目名称：宁国市智慧中心项目-外墙面保温工程专业分包工程（第二次）

1.2、项目编号：AHJT-2023-08-011

1.3、项目内容: 宁国市智慧中心项目外墙面保温工程

1.4、招标方式：挂网招标

1.5、实施地点：安徽省宁国市

1.6、本项目最高控制价：**506000**元

1.7、工期：50天

1.8、工程质量：优良

**2. 投标人资格要求及注意事项**

2.1、投标人须为建筑工程、装修装饰工程专业承包企业资质。

2.2、业绩需提供保温工程5年内业绩，提供的业绩合同总额需达到30万以上，需提供施工合同、如发现弄虚作假，作为废标处理。

2.3、特别提示：本次招标系第二次招标，第一次已经参与投标的企业，如第二次仍然参与投标，无需再缴纳投标保证金，第一次的投标保证金视为第二次的投标保证金。

**3、投标截止时间和开标时间**

3.1、投标截止时间和开标时间为2023年08月21日11点00分，安徽津腾建设工程有限公司三楼经营部吴女士收。

3.2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**4、联系方式**

4.1、招标人：安徽津腾建设工程有限公司

4.2、地址: 宁国市汇金广场附楼三楼

4.3、邮编：242300

4.4、联系人：周 工

4.5、电话：0563-4750388 15005630745

**5、投标报名及招标文件的获取**

5.1、招标文件及相关附件请自行登录安徽津腾建设工程有限公司网站zbzx.[anhuijtjs.com](http://zbzx.anhuijtjs.com/)领取。

5.2、图纸提取网址链接：链接：https://pan.baidu.com/s/1JLXM\_nvrPmTQn\_RwjecD2A

提取码：0rgi

**第二章 投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条 款 名 称** | | **编 列 内 容** |
| 1 | 踏勘现场 | | ☑不组织  □组织，踏勘时间：  踏勘集中地点： |
| 2 | 投标预备会 | | ☑不召开  □召开，召开时间：  召开地点： |
| 3 | 偏离 | | ☑不允许  □允许 |
| 4 | 构成招标文件的其他材料 | | 招标补遗及答疑 |
| 5 | 投标截止时间 | | 2023年08月21日11点00分 |
| 6 | 构成投标文件的其他材料 | | 投标人认为需提供的其他材料 |
| 7 | **最高控制价** | | **506000**元。详见后附控制价清单，且投标单价不得高于控制价单价，否则做废标处理。 |
| 8 | 投标有效期 | | 10天 |
| 9 | 近年财务状况的年份要求 | | / |
| 10 | 近年完成的类似项目的年份要求 | | / |
| 11 | 签字要求 | | 投标文件的封面需有投标单位盖章和投标单位法人代表或其委托代理人签字或盖章 |
| 12 | 投标文件份数 | | 投标文件叁份，正本壹份，副本壹份。 |
| 13 | 投标文件的装订、密封和标记 | | 投标文件要求胶装不得活页装订，封口处加盖投标人公章，封套上应写明的内容见投标人须知前附表15条。 |
| 14 | 施工组织设计 | | / |
| 15 | 封套上应载明的信息 | | 投标人名称：  招标人名称：（项目名称）投标文件 |
| 16 | 递交投标文件地点 | | 安徽津腾建设工程有限公司三楼经营部吴女士收 |
| 17 | 是否退还投标文件 | | ☑否 □是 |
| 18 | 开标时间和地点 | | 开标时间：同投标截止时间  开标地点：同递交投标文件地点 |
| 19 | 开标方式 | | 公开开标 |
| 20 | 评标办法 | | 最低价评标法 |
| 22 | 投标保证金 | | 投标保金额： 5万元，保证金缴纳截止时间：投标截止时间；  投标保证金形式：☑现金（电汇或转账）  投标保证金账户：  账 户 名：安徽津腾建设工程有限公司  开 户 行：安徽宁国农村商业银行股份有限公司  账   号：20010289345266600000018  递交要求：（1）投标保证金必须从投标人的开户银行基本账户足额转出，汇款人必须与投标人名称相一致，不得由其他法人或其他组织代 汇，也不得从个人账户代汇。投标保证金必须在投标截止时间 前到达指定账户，由于投标人迟汇、错汇、误汇等未按规定提交投标保证金而引起的风险由投标人自负。 安徽津腾建设工程有限公司在收到投标保证金后，无须向投标人出具收据；投标人在收到安徽津腾建设工程有限公司退还的投标保证金后，也无须向安徽津腾建设工程有限公司出具收据。未中标单位投标保证金在开标结果公示后3日内无息退还。有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：①投标截止后投标人撤销投标文件的；②中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同。 |
| 23 | 需要补充的其他内容 | | |
| 24 | 资格审查材料：企业法人营业执照（副本）、企业资质证书、企业安全生产许可证；项目负责人相关证件；资格审查材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准，否则按未实质性响应招标文件处理。投标文件副本可为正本的复印件。 | | |
| 25 | 投标人须持本人身份证原件及本项目授权委托书现场审核。 | | |
| 26 | 1、合同价格形式：☑ 固定单价合同，投标单价不予调整。中标总价=中标单价\*暂定面积，结算总价=中标单价\*实际施工面积。  2、付款方式：工程全部完工付至已完工程款70%，工程竣工验收合格后付至已完工程款的80%，审计结束后付至已完工程款97%，余款3%作为质量保证金，质保期届满无质量问题，无息退还全部质保金。 | | |
| 27 | 备注：  1：中标方保温工程施工前，应对总包单位提供的操作面的基层质量进行验收。如中标方认为总包提供的操作面的基层质量不符合保温工程操作要求，应及时向招标方或监理单位提出，得到指令后方可作业。如中标方未提出协调要求，视为默认防水基层质量符合要求。中标方在保温工程施工后，不得以基层质量不符合要求，回避质量责任，并承担相应费用。  2：在施工过程中，招标人甲方代表或监理单位发现产品的品种、型号、规格质量不符合规定，有权拒绝验收，如已施工的，必须无条件重新施工，期间产生的一切经济损失由中标人负责。  3:外门窗四周侧面（除窗台）应采用与同墙体保温材料外包造价综合考虑， 具体做法参11J122（c-5-全）施工。 | | |
| 28 | 履约保证金、质量保证金 | 履约保证金和质量保证金缴纳的形式：现金或转账  履约保证金的金额：中标价的2%（以万元为单位，四舍五入取整）。  质量保证金的金额：结算价的3%。 | |

注：1、本表内容与其他部分不一致时，以此表为准。

**第三章 投标文件的组成**

**3.1投标文件的组成**

1、投标函；

2、法定代表人身份证复印件或委托人身份证复印件（加盖单位公章）；

3、授权委托书

4、报价表

5、企业法人营业执照（副本）、企业资质证书、企业安全生产许可证、项目负责人相关证书；

6、本项目技术人员一览表；

7、投标人应附的其他材料。

# 评标办法

本项目采用最低价评标法

1.1.1评标办法

中标候选人排序方法

评标委员会根据通过初步评审按评审的投标人的综合得分由高到低顺序依次推荐 1-3 名中标候选人。当出现多家投标人的投标报价相等的，由招标人自行确定。

**表一、资格评审标准**

评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审，评审结论分为“合格”与“不合格”。资格标不合格的投标文件不再进行后续评审。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审名称** | **评审因素** | | **评审标准** | **是否通过** |
| 资格评  审标准 | 1 | 资格要求 | 符合招标文件要求 |  |
| 2 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（如有） |  |
| 4 | 法人授权委托书、被授权人身份证 | 符合招标文件要求 |  |
| 5 | 企业资质证书 | 符合招标文件要求 |  |
| 6 | 其他要求（如有） | 符合招标文件要求 |  |
|  | | | |  |

评委会对通过资格审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

商务标评审（综合评标法）

4.1 商务标评审

4.1.1.1投标报价评审

投标人报价不超过该项目招标控制价的，评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审合格的，方可进入投标报价总价的评审及评标基准值的计算。

出现下列情形之一的投标报价均不参与基准值计算：

4.1.1.1.1投标报价超过该项目招标控制价的；

4.1.1.1.2界定为“串通投标”的；

4.1.1.1.3不同投标人投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

4.1.1.2投标报价分项报价评审

评标委员会进行商务标报价详细评审时，发现有下列情形之一的，应否决其投标：

4.1.2.2.1修改分部分项工程量清单项目或数量的；

4.1.2.2.2投标人的投标报价超过招标控制价的；

4.1.2.2.3经评标委员会认定为重大偏差的其他情形。

4.1.2.3投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

4.1.2.3.1串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.1.2.3.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.1.2.3.3不同投标人投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

4．2评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或补正。投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须法定代表人或被授权人签字）提交评委会，但不得超过45分钟。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。

4.3推荐中标候选人。

4.3.1经评审合格的投标文件，评标委员会按综合得分最高确定中标人。

**宁国市智慧中心项目-外墙面保温专业**

**分包工程**

**投**

**标**

**文**

**件**

招标人：

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

## 目 录

一、投 标 函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、本项目报价表

五、投标人一般情况表

六、拟投入本项目组的工作人员汇总表

七、其他资料

### 第五章 投标文件格式

**一、投 标 函**

致： （招标人名称）

1．我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，我方愿意以人民币 元的投标报价。工期 50 日历天，按合同约定实施和完成承包该项目工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 优良 标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派 为本工程项目负责人，联系电话： 。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同设计任务。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．若成为中标候选人，本公司自愿接受招标人的考察与约谈，一旦查出有违反法律、法规等行为（如挂靠、转包等行为的），愿承担一切责任与后果。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

## 三、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（附法人身份证和委托代理人身份证复印件）

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

**四、本项目报价表**

**宁国市智慧中心项目-外墙面保温专业分包工程报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 面积（m2） | 单价（元） | 合 价  （元） | 备注 |
| 1 | 35mm厚无机轻集保温板Ⅰ型 | 1、保温隔热部位：外墙；  2、保温隔热方式：外保温；  3、保温隔热材料品种、规格、厚度及做法：35厚无机轻集保温板Ⅰ型，3mm厚抹面抗裂砂浆，满铺玻纤网（160g/m2），锚栓数量不应少于8个/m2；  4、其他：含外墙防火隔离带，门窗侧边保温、镀锌托架、检测费等。 | 7300 |  |  | 单价含9%增值税 |
| 2 | 50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | 1、部位：顶棚3（架空层）  2、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层(XPS)(α=1.20),燃烧性能不低于B1级，3mm厚抹面抗裂砂浆，满铺玻纤网（160g/m2），锚栓数量不应少于8个/m2 | 80 |  |  | 单价含9%增值税 |
|  | 合价 |  |  |  |  |  |

**五、投标人一般情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  | | | | | 企业类型 | | |  | | | | |
| 营业执照 | 1. 主营业务： 2、编号：   3、发照单位： | | | | | | | | | | | | |
| 企业资质 | 1. 等级： 2、证书号：   3、发证单位： | | | | | | | | | | | | |
| 企业成立日期 |  | 注册资本（万元） | | |  | | | 现有职工总人数  （人） | | | |  | |
| 法定代表人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 技术负责人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 财务负责人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 企业地址 |  | | 邮编 |  | | | 电话 | | |  | 传真 | |  |
| 企  业  简  介 |  | | | | | | | | | | | | |

**六、拟投入本项目组的工作人员汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 姓 名 | 执业注册资格或职称 | 备注 |
| 1、项目组负责人 |  |  |  |
| 2、项目组成员 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| … … |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： (盖单位公章)

**七：其他资料**

## 1、营业执照复印件

2、企业资质证书复印件

3、企业业绩汇总及相关资料（详见第四章评标办法）

## 4、工程项目负责人、安全员、施工员相关证书和身份证复印件及到岗承诺书（格式自理）

## 5、基本账户复印件

## 附件一：

**宁国市智慧中心项目-外墙面保温专业分包工程控制价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 面积（m2） | 单价（元） | 合 价  （元） | 备注 |
| 1 | 35mm厚无机轻集保温板Ⅰ型 | 1、保温隔热部位：外墙；  2、保温隔热方式：外保温；  3、保温隔热材料品种、规格、厚度及做法：35厚无机轻集保温板Ⅰ型，3mm厚抹面抗裂砂浆，满铺玻纤网（160g/m2），锚栓数量不应少于8个/m2；  4、其他：含外墙防火隔离带，门窗侧边保温、镀锌托架、检测费等。 | 7300 | 68 | 496400 | 单价含9%增值税 |
| 2 | 50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | 1、部位：顶棚3（架空层）  2、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层(XPS)(α=1.20),燃烧性能不低于B1级，3mm厚抹面抗裂砂浆，满铺玻纤网（160g/m2），锚栓数量不应少于8个/m2； | 80 | 120 | 9600 | 单价含9%增值税 |
|  | 合价 |  |  |  | 506000 |  |